	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HUẾ
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 1258/KSBT-KHTC
V/v yêu cầu báo giá “Dịch vụ Thiết kế, sản xuất, lắp đặt, sửa chữa, thay thế Pano tuyên truyền”
	                  Huế, ngày        tháng 8 năm 2026


Kính gửi:   Các đơn vị có năng lực
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu báo giá “Dịch vụ Thiết kế, sản xuất, lắp đặt, sửa chữa, thay thế Pano tuyên truyền” với nội dung như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế
11A Nguyễn Văn Linh, phường Hương An, thành phố Huế.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
Họ và tên: Tô Thị Mỹ Trâm
SĐT: 0796621302
Chức vụ: Viên chức phòng Tổ chức – Hành chính
Email: ttmtram.cdc@hue.gov.vn 
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế
11A Nguyễn Văn Linh, phường Hương An, thành phố Huế.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h00 ngày 11 tháng 8 năm 2026 đến 10h00    ngày 18 tháng 8 năm 2026. 
Báo giá được niêm phong kỹ và ghi rõ các nội dung sau:
“Báo giá Gói thầu: Dịch vụ Thiết kế, sản xuất, lắp đặt, sửa chữa, thay thế Pano tuyên truyền”
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2026. 
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. [bookmark: _Hlk232950337]Danh mục yêu cầu báo giá bao gồm
	STT
	Danh mục
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú 

	1
	Thiết kế, sản xuất Pano tuyên truyền
	1.Kích thước: 80 cm x 120cm
2. Viền pano:  viền V nhôm xung quanh
3. Mặt đỡ sau bằng tôn sắt dày 0,3mm
4, mặt pano: phủ bạt hiflex in kỹ thuật số 2 da. In màu,
5. Khung sắt hộp mạ kẽm 20 x 20mm, độ dày 1mm. Căng bạt bắn vít đằng sau, viền nhôm V.
	Cái
	40
	

	2
	Thiết kế, sản xuất và lắp đặt Pano khu vực 11A Nguyễn Văn Linh, phường Hương An, TP.Huế
	1.Kích thước mặt pano: khoảng 4m x 8m (32 m²).
2. Kết cấu khung và trụ
Trụ thép mạ kẽm hoặc thép hộp sơn chống gỉ; Kích thước trụ chính tối thiểu: Thép 150 x 150 mm hoặc tương đương.
Độ dày thép tối thiểu 3 mm.
Khung pano: Thép hộp tối thiểu 40 x 80 mm.
Chịu được điều kiện thời tiết ngoài trời, gió bão thông thường tại khu vực lắp đặt.
3. Móng trụ: Móng bê tông cốt thép.
Kích thước phù hợp với tải trọng công trình và điều kiện nền đất thực tế.
4. Mặt pano: Tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0,4 mm hoặc vật liệu tương đương.
Bề mặt phẳng, không cong vênh.
Có hệ thống nẹp viền bằng nhôm hoặc tôn sơn tĩnh điện.
5. Chất liệu bạt Hiflex ngoài trời hoặc tương đương:
Định lượng tối thiểu 440 gsm.
6. Bảo hành: tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
Giá đã bao gồm toàn bộ chi phí thiết kế, sản xuất, vận chuyển, lắp đặt, nghiệm thu và bảo hành hoàn chỉnh đưa vào sử dụng.
	Cái
	2
	

	3
	Sửa chữa, thay thế nội dung và lắp đặt pano trên khung hiện có tại cơ sở 21 Nguyễn Văn Linh
	Sửa chữa, thay thế nội dung pano trên khung hiện có.
Tháo dỡ pano cũ.
Thiết kế, chỉnh sửa nội dung theo yêu cầu.
In mới pano bằng bạt Hiflex ngoài trời hoặc tương đương, hình ảnh rõ nét, bền màu.
Kích cỡ pano: 6mx3m
Gia công vật tư phụ (nẹp, khoen, dây căng...) và lắp đặt hoàn chỉnh trên khung pano hiện có.
Bao gồm toàn bộ chi phí thiết kế, in ấn, vật tư, vận chuyển, nhân công tháo dỡ và lắp 
Giá đã bao gồm toàn bộ chi phí thiết kế, sản xuất, vận chuyển, lắp đặt, nghiệm thu và bảo hành hoàn chỉnh đưa vào sử dụng.
	Cái
	2
	




3. Thời gian thực hiện: Năm 2026.
4. Dự kiến về các điều khoản hợp đồng: 
Tạm ứng: Không tạm ứng
Giá báo giá đã bao gồm tất cả chi phí và thuế.

	Nơi nhận:                                                                
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